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	АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	   12.02.2026                                                                                                 № 112


	г. Уржум, Кировской области

	


Об утверждении плана действий по ликвидации последствий 
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Уржумский муниципальный район  на 2026 год.
В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду» и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования Уржумский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Уржумский муниципальный район на 2026 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения в муниципальном образовании Уржумский муниципальный район на 2026 год, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

Глава администрации Уржумского 

муниципального района      В.В. Байбородов
	
	Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
  постановлением администрации

  Уржумского муниципального района

  от 12.02.2026 № 112


План действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения 

в муниципальном образовании Уржумский муниципальный район

1. Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Уржумский муниципальный район (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц местной администрации, ресурсоснабжающих  организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения  в муниципальном образовании Уржумский муниципальный район.

1.2. 
Разработка плана ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения организациями электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снабжения топливом осуществляется самостоятельно и утверждается руководителем предприятия. Мероприятия, необходимые для реализации плана ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, учитываются в обязательном порядке в планах по подготовке к отопительному сезону ресурсоснабжающих организаций.

1.3. Основными задачами теплоснабжающих организаций являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

1.4. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерских служб;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на 
инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Уржумский муниципальный район,  информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. 

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты, в отношении которых заключены такие договоры.

2. Основные понятия и термины
В настоящем Плане используются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от
организационно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» – совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» – совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения 
оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» –другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

3. Цели и задачи плана.

3.1. Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3.2. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

4. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее 

опасных по последствиям аварий, а также источники (места) 

их возникновения

4.1. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

4.2. 
Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также места их возникновения на тепловых сетях, входящих в состав централизованной системы теплоснабжения.

 Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций и сбоев в работе могут послужить: 

- перебои в подаче электроэнергии; 

- износ тепловых сетей проложенных в грунте (гидродинамические удары); 

- неблагоприятные погодные условия.
	 Причина возникновения аварийной ситуации
	 Описание аварийной ситуации
	 Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	 Уровень реагирования (местный, объектовый)

	 Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, 
насосную станцию
	 Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, 
насосной станции
	 Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, 
понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	 Местный (муниципальный)

	
	
	
	

	 Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП
	 Ограничение работы источника тепловой энергии
	 Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	 Местный (муниципальный)

	 Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии
	 Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	 Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	 Местный (муниципальный) (топливо – газ)

	
	
	
	 Объектовый (локальный) (топливо – древестные породы, дизельное топливо)

	 Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии
	 Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	 Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	 Местный (муниципальный) (топливо – газ)

	
	
	
	

	 Авария на газопроводе
	 Остановка нагрева воды 
на источнике 
тепловой энергии
	 Снижение температуры 
теплоносителя в 
системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	 Местный (муниципальный)

	
	
	
	

	 Выход из строя котла (котлов)
	 Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	 Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	 Объектовый (локальный)

	 Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	 Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	 Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	 Местный

	 Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта
	 Блокирование работы объекта
	 Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних 
отопительных систем
	 Объектовый
 Местный

	
	
	
	

	 Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары
	 Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	 Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	 Объектовый (локальный)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары
	 Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	 Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	 Местный

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	


5. Количество сил и средств, используемых для 

локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется круглосуточное дежурство специалистов. Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций - 1 час. 
Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются: 

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций;

-резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования Уржумский муниципальный район; 
Ликвидация аварий производится аварийными бригадами КОГУП «Облкоммунсервис» ( 10 чел); ООО «Кировавтогаз» (4 чел.); бригадой слесарей ООО «Уржумский СВЗ  в соответствии с принадлежностью объектов теплоснабжения. 
Материальные ресурсы для устранения аварий размещаются на складах соответствующих организаций. Перечень материальных ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в каждой организации ежегодно согласовывается с администрацией района при предоставлении документации по подготовке к отопительному сезону.
6. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и 

средств, а также организаций, функционирующих в системах 

теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»

6.1. О причинах возникновения аварийных ситуаций, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно - восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ теплоснабжающей (теплосетевой) организации информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), начальника управления по вопросам жизнеобеспечения муниципального образования  Уржумский муниципальный район. 

6.2. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО)  разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации ( в том числе с применением электронного моделирования) на объектах теплоснабжения.

6.3. О сложившейся обстановке ресурсоснабжающая организация информирует население через средства массовой информации, а также передает данные в администрацию для размещения информации на официальном сайте муниципального образования Уржумский муниципальный район.

7. Состав и дислокация сил и средств

7.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения. 

Координацию работ по ликвидации аварийных ситуаций на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта. 

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются: 
- на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий, расположенных на территории муниципального образования Уржумский муниципальный район, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС); 

- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

7.2.
Дислокация средств к месту аварии осуществляется персоналом из мест их хранения.

Необходимый транспорт, механизмы и инструмент для выполнения работ по ликвидации повреждений обеспечивают ресурсоснабжающие организации. 
           7.3 При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.
8. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности населения

8.1. Оповещение населения об опасности и информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях. Проведение разъяснительной работы с населением по мерам пожарной безопасности
 При угрозе возникновения ЧС:

- производится оповещение и информирование населения по
- силами ЕДДС уточняется перечень объектов с круглосуточным пребыванием людей, попадающих в зону ЧС, с указанием количества человек, в том числе детей.

- силами ресурсоснабжающих организаций происходит проверка резервных источников тепло и электроснабжения, уточняется порядок их доставки к объектам, попадающим в зону ЧС

- Силами ресурсоснабжающих организаций производится проверка резерва материальных ресурсов, уточняется порядок их доставки в зону угрозы ЧС;

- Силами ресурсоснабжающей организации, при необходимости  совместно с РОВД и  администрацией  района, обеспечивается ограничение доступа посторонних лиц, ограждение опасных участков, уборка предметов, представляющих опасность для населения;

- В случае необходимости, приводятся в готовность пункты временного размещения;

- Проводится эвакуация (при необходимости) граждан, находящихся в учреждениях с круглосуточным пребыванием в пункты временного размещения;
- Организуется  силами ЕДДС телефон «горячей линии»;

- Силами районной ЦРБ организуется круглосуточное медицинское обеспечение.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС

- Производится оповещение и информирование, населения, проводятся разъяснительные работы с населением по мерам безопасности.

- Уточняется список граждан, в том числе детей, попадающих в зону ЧС, а также лиц, находящихся в зоне ЧС на объектах с круглосуточным пребыванием людей;
          - Силами ресурсоснабжающих организаций производится доставка в зону ЧС резервных источников тепло- и электроснабжения;
-Обеспечивается ограничение доступа посторонних лиц в места проведения ремонтных работ, ограждение опасных участков, уборка предметов, представляющих опасность для населения;

- При необходимости проводится эвакуация населения в пункты временного размещения

- Организовывается жизнеобеспечение людей в пунктах временного размещения (медицинское обслуживание, питание, обеспечение предметами первой необходимости);
- Организуется «горячая линия»

- Организуется круглосуточное медицинское обеспечение населения.

9. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации 

и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

9.1. Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых материальных ресурсов организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения.

9.2. Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом 
организации и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

9.3. При расчете резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий целесообразно руководствоваться методическими документами по проведению оценки ущерба от аварий на опасных производственных объектах.

9.4. При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно-спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны аварийной ситуации, стоимость ремонтно-восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

           9.5. Материально-технические средства, задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.
           9.6. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией муниципального образования Уржумский муниципальный район.

           9.7 Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект. 
           10.Обязанности собственников помещений, земельных участков

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

10.1 Осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

10.2 не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

10.3 обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос 
несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

10.4 принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

10.5 компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

       Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

10.6 принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

10.7 незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения единую дежурную диспетчерскую службу округа, диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

       Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

       Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.
       Во всех жилых домах, обеспеченных центральным водоснабжением и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы и аварийных ситуациях систем инженерного обеспечения.

        11. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

11.1 К первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей;

11.2 Ко второй категории –потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 °С;

11.3 К третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°С.
Характеристика потребителей тепловой энергии муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области

Обслуживающая организация – КОГУП «Облкоммунсервис»
	№ п/п
	 Номер котельной
	 Адрес котельной
	 Группа потребителей

	
	
	
	 1 гр. (боль

ницы) ед.
	 2 группа (школы, детские сады; ЦДО; поликлиники, ж/д) ед.
	 3 группа (прочие; магазины) ед.

	
	
	
	 Боль

ницы
	МКЖД
	 Шк;

ЦДО;СПТУ
	 поликли ники,

ФАП
	 д/с
	 прочие
	 магазины

	 1
	 1
	г.Уржум,ул. Дрелевского 61
	-
	24 
	6
	 -
	 1
	- 
	 -

	 2
	 2
	г.Уржум, ул. Красная 161
	 -
	 11
	 -
	-
	 1
	2 
	1

	 3
	 4
	 г. Уржум, ул., Некрасова 44
	 -
	 -
	1
	 -
	 -
	- 
	 1

	 4
	 5
	г.Уржум,

ул.Некрасова 51
	 -
	 -
	 1
	 -
	 -
	- 
	 -

	 5
	 6
	г.Уржум, ул.Гоголя 91
	 -
	1
	 1
	 -
	- 
	- 
	 -

	 6
	 7
	 г.Уржум, ул.Рокина 13
	 -
	- 
	 -
	 -
	 1
	7 
	1

	 7
	 8
	 г.Уржум, ул. Елкина 91
	 -
	 -
	 2
	 1
	1
	4 
	3 

	8
	9
	г.Уржум, ул.Пирогова 21
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	9
	10
	г.Уржум, ул.Кирова 153
	-
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	11
	г.Уржум, ул.Гоголя 57
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	11
	12
	Уржумский район, д.Поповка
	-
	-
	-
	=
	-
	1
	-

	12
	13
	Уржумский район,д.Поповка
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	13
	14
	Уржумский район, п.Андреевский
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	14
	15
	Уржумский район, п.Андреевский
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-

	15
	16
	Уржумский район,с. Рождественское
	-
	-
	1
	-
	=
	-
	-

	16
	17
	г.Уржум, ул.Советская 3
	1
	-
	-
	-
	-
	3
	-

	17
	18
	Уржумский район, с.Цепочкино
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-

	18
	20
	Уржумский район, с.Шурма
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	19
	21
	Уржумский район, 

с. Большой Рой
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	20
	22
	Уржумский район, 

с. Большой Рой
	-
	-
	1
	-
	
	-
	-

	21
	23
	Уржумский район, д.Берсениха
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	22
	24
	Уржумский район, с.Большой Рой
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	23
	25
	Уржумский район, д.Антонково
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	24
	26
	Уржумский район, д.Антонково
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	25
	27
	Уржумский район, с.Петровской
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-

	26
	28
	г.Уржум, ул.Красная 99
	
	2
	2
	
	2
	4
	7

	27
	29
	г.Уржум,

 ул. Подгорная
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	6

	28
	30
	Уржумский район с.Шевнино
	-
	-
	2
	1
	-
	-
	1

	29
	31
	Уржумский район, с.Шевнино
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	30
	32
	Уржумский район, с.Большой рой
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	31
	33
	Уржумский район, с. Буйское
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	32
	34
	Уржумский район, д.Богданово
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	33
	35
	Уржумский район, д.Богданово
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	34
	36
	Уржумский район, с.Лопьял
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	35
	37
	Уржумский район, с.Лопьял
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	36
	38
	г.Уржум Кировский тракт 47
	
	3
	-
	-
	-
	1
	-

	37
	39
	г.Уржум, ул.Советская 5
	
	1
	1
	
	
	2
	10

	38
	40
	Уржумский район,с.Рождественское 
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	39
	41
	г.Уржум, ул.Советская 31
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	40
	42
	Уржумский район, с. Русский турек
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	41
	43
	Уржумский район, с.Русский Турек
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	42
	45
	Уржумский район, д.Русское Тимкино
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	43
	46
	г.Уржум, ул.Молодежная 19
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	44
	47
	Уржумский район, д.Зоткино
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	 
	 
	 Итого
	 2
	 62
	29 
	 7
	 15
	 25
	39


Обслуживающая организация – ОАО «Уржумский СВЗ»
	№ п/п
	 Номер котельной
	 Адрес котельной
	 Группа потребителей

	
	
	
	 1 гр. (боль

ницы) ед.
	 2 группа (школы, детские сады; ЦДО; поликлиники, ж/д) ед.
	 3 группа (прочие; магазины) ед.

	
	
	
	 Боль

ницы
	МКЖД
	 Шк;

ЦДО
	 поликли ники,

ФАП
	 д/с
	 прочие
	 магазины

	 1
	 1
	г.Уржум,ул. Кирова 8
	-
	22 
	-
	-
	 -
	 1
	- 


Обслуживающая организация – ООО «Кировавтогаз»
	№ п/п
	 Номер котельной
	 Адрес котельной
	 Группа потребителей

	
	
	
	 1 гр. (боль

ницы) ед.
	 2 группа (школы, детские сады; ЦДО; поликлиники, ж/д) ед.
	 3 группа (прочие; магазины) ед.

	
	
	
	 Боль

ницы
	МКЖД
	 Шк;

ЦДО
	 поликли ники,

ФАП
	 д/с
	 прочие
	 магазины

	 1
	 1
	Уржумский район, с.Русский Турек
	1
	 -
	-
	-
	-
	- 
	 -


12. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников

______________

Северюхин А.Ю.
	 

	 


                                       Приложение № 2
                                                                                                               УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                               постановлением администрации
                                                                                                                              Уржумского муниципального района
                                                                                                                              от 12.02.2026 № 112
Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения  Уржумского муниципального района
	Теплоснабжающая организация

Диспетчер


	ЕДДС Управление по делам ГО и ЧС 
8 (83363) 2-11-37
	Управляющие компании

8 (83363) 2-34-37
	Администрация  Уржумского муниципального района
т. 8 (83363) 2-12-05

	1
	2
	9
	10

	1. КОГУП «Облкоммунсервис»
8 (8332) 703-518

8 (8332) 703-909


	

	Направляет незамедлительно   аварийную бригаду
Получив информацию об угрозе аварии, ЧС, теракте:

1. Докладывает руководству организации  и диспетчеру ЕДДС 

2. Объявляет “Аварийный сбор”.

3. Оповещает службы взаимодействия.

4. Доводит информацию до сведения должностных  лиц.

5. По требованию руководителя работ направляет к месту работ необходимую технику, материалы и персонал эксплуатационных служб филиала.


	Принимает информацию о характере аварии, ЧС, теракте и принимаемых мерах по устранению. Направляет к месту аварии аварийно-
спасательный отряд.
	Обеспечивает прибытие к месту аварии, ЧС, теракта представителей организаций, обслуживающих данные здания и владельцев зданий 
для эвакуации жителей и  обеспечения доступа в помещения. Сообщает диспетчеру ЕДДС.
	Доводит до сведения должностных лиц администрации информацию о характере аварии, ЧС. Немедленно направляет к месту 
работ представителя администрации для решения вопроса размещения жителей домов в случае их эвакуации.

	2. ОАО «Уржумский СВЗ»
8 (83363) 2-30-56

	
	
	

	Направляет незамедлительно аварийную бригаду
Получив информацию об угрозе аварии, ЧС, теракте:

1. Докладывает руководству организации  и диспетчеру ЕДДС 

2. Объявляет “Аварийный сбор”.

3. Оповещает службы взаимодействия.

4. Доводит информацию до сведения должностных  лиц.

5. По требованию руководителя работ направляет к месту работ необходимую технику, материалы и персонал эксплуатационных служб филиала.


	Принимает информацию о характере аварии, ЧС, теракте и принимаемых мерах по устранению. Направляет к месту аварии аварийно-спасательный отряд.
	Обеспечивает прибытие к месту аварии, ЧС, теракта представителей организаций, обслуживающих данные здания и владельцев зданий для эвакуации жителей и  обеспечения доступа в помещения. Сообщает диспетчеру ЕДДС.
	Доводит до сведения должностных лиц администрации информацию о характере аварии, ЧС. Немедленно направляет к месту работ представителя администрации для решения вопроса размещения жителей домов в случае их эвакуации.

	3. ООО «Кировавтогаз»

     8 (8332) 21-99-20


	
	
	

	Направляет незамедлительно аварийную 
бригаду
Получив информацию об угрозе аварии, ЧС, теракте:

1. Докладывает руководству организации  и диспетчеру ЕДДС 

2. Объявляет “Аварийный сбор”.

3. Оповещает службы взаимодействия.

4. Доводит информацию до сведения должностных  лиц.

5. По требованию руководителя работ направляет к месту работ необходимую технику, материалы и персонал эксплуатационных служб филиала.


	Принимает информацию о 
характере аварии, ЧС, теракте и принимаемых мерах по устранению. Направляет к месту аварии аварийно-спасательный отряд.
	Обеспечивает прибытие к 
месту аварии, ЧС, теракта представителей организаций, обслуживающих данные здания и владельцев зданий для эвакуации жителей и  обеспечения доступа в помещения. Сообщает диспетчеру ЕДДС.
	Доводит до сведения 
должностных лиц администрации информацию о характере аварии, ЧС. Немедленно направляет к месту работ представителя администрации для решения вопроса размещения жителей домов в случае их эвакуации.


            Порядок действий персонала в аварийных ситуациях
	Виды аварийных ситуаций


	Оперативный персонал теплоснабжающих  организаций
	ЕДДС Управление по делам ГО и ЧС 
	Организации в сфере электро-,газо-, водо-снабжения и водоотведения 
	Представитель администрации в Уржумского муниципального района

	1. Взрыв газа в котельной.
	1. Отключает аварийный объект от системы газоснабжения. Локализует место взрыва (загазованности) от повторения взрыва или возникновения пожара. Руководитель филиала обеспечивает руководство работами. Организует вентиляцию загазованных помещений. Проверяет на 
загазованность помещения, подвалы зданий, подземные  сооружения и устраняет утечку газа.
	Организует управление службами взаимодействия при локализации и ликвидации крупномасштабных аварий, ЧС.

	Указывают расположение подземных коммуникаций. Контролируют сохранность коммуникаций при проведении земляных работ. Участвуют в проветривании подведомственных колодцев
	Участвует в эвакуации людей из зданий. Организует временное их расселение..

Обеспечивает                  доступ в помещения,    подвалы подведомственных  зданий.


	2. Прекращение подачи воды, электроэнергии 
	Руководитель филиала осуществляет общее руководство работами.

Переводит  котельную на независимые источники электропитания и водоснабжения
	
	Указывают расположение подземных коммуникаций. Организуют восстановление подачи воды, электричества
	

	3.Порыв на теплосети
	Руководитель филиала осуществляет общее руководство аварийно-восстановительными работами работами.

	
	Действие представителей данных служб при данной ситуации не предусмотрено
	


                                                                                                                _________________
                                                                                                Северюхин А.Ю.
