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	АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	23.03.2026                                                                                                      № 215  


	г. Уржум, Кировской области


О подготовке и оценке готовности объектов жизнеобеспечения и теплоснабжающих организаций к отопительному
периоду 2026-2027 годов 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным закона от 27 июля 2010 года №190- ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и  систем жизнеобеспечения (приложение 1).

2. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Уржумский район (приложение 2).
3. Утвердить перечень документов для проведения проверки теплопотребителей, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Уржумский район (приложение 3).
4. Утвердить оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду по каждому зданию (приложение 4).
5. Утвердить акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по каждому зданию (приложение 5).
6. Утвердить паспорт  обеспечения готовности к отопительному периоду по каждому зданию (приложение 6).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации 
Уржумского муниципального района    В.В.Байбородов
Приложение 1
	
	УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от 23.03.2026 № 215


Программа проведения  проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и  объектов жизнеобеспечения.
Проверка осуществляется комиссией, утвержденной постановлением администрации Уржумского муниципального района от 23.03.2026г. № 214, (далее — комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее программа), в которой указываются: 

- объекты подлежащие проверке; 

- сроки проведения проверки; 

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 2234 от 13 ноября 2024 г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия проводит осмотр объектов проверки.

По результатам оформления актов проверки теплопотребителей  оформляется оценочный лист. На основании оценочного листа оформляется акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду согласно приложению № 5 к Правилам (далее — акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки комиссией администрации Уржумского муниципального района.
Комиссией по итогам проверки в акте определяются уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
- готов (объект проверки имеет право на получение паспорта готовности к отопительному периоду в связи с выполнением требований по готовности)
- готов с условиями (объект проверки имеет право на получение паспорта готовности к отопительному периоду с учетом устранения замечаний комиссии к требованиям по готовности в установленные в акте сроки)
- не готов (объект проверки не имеет право на получение паспорта готовности к отопительному периоду в связи с невыполнением требований по готовности)
При наличии у комиссии замечаний к требованиям по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень соответствующих замечаний к требованиям по готовности с указанием сроков их устранения.

 На основании акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду,  выдается паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее паспорт) составленный по рекомендуемому образцу согласно приложению 6 к Правилам, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта. Паспорт готовности выдается администрацией Уржумского муниципального района до 15.09.2026 года.

В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности, установленных в Правилах сроков выдачи паспортов, комиссией составляется новый акт.

Организация, не получившая по проверяемым объектам паспорт готовности до даты, установленной Правилами, продолжает подготовку отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок   и проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (приложение № 3.1);
3)   проведение наладки режимов потребления тепловой энергии (приложение № 3.2);

4)      проведение проверки запорной арматуры (приложение № 3.3);
5)  наличие приказа о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию  теплопотребляющих установок ;
6)  наличие удостоверения о прохождении обучения и сдаче экзаменов ответственного за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок;
7) наличие эксплуатационных, производственных инструкций объектов теплоснабжения;
8)     наличие паспорта теплового пункта, проектной документации на здание (раздел теплоснабжения);
9) наличие выписки из штатного расписания  (подтверждение наличия персонала, выполняющего функции аварийных служб) или копии договора на аварийно- диспетчерское обслуживание;
10) наличие (отсутствие) несанкционированных врезок (приложение № 3.4); 
11) проведение технической готовности теплопотребляющей установки (приложение № 3.5);
12) наличие копии договора теплоснабжения;
13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию  (мощность), теплоноситель (акт сверки);
14) наличие периодической проверки узла учета тепловой энергии (акт);

15) наличие актов проверки КИП в тепловом пункте (приложение № 3.6);
16) выполнение плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду и качество их выполнения (приложение № 3.7);
17) наличие плана подготовки к отопительному периоду, согласованному с теплоснабжающей организацией 

18) наличие отчета (анализа) о выполнении плана подготовки к отопительному периоду в произвольной форме.

19) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3.8 к Правилам.

____________________
Северюхин А.Ю.
Приложение 2
	
	УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от 23.03.2026 № 215


Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих
деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального
образования Уржумский район
1. КОГУП «Облкомунсервис»:
- котельная №1 г.Уржум, ул.Дрелевского, д.62;

- котельная №2 г.Уржум, ул.Красная, д.161(МЖД, д/сад);

- котельная №4 г.Уржум, ул.Некрасова, д.44(мед.училище);

- котельная №5 г.Уржум, ул.Некрасова, д.51(дет.дом);

- котельная №6 г.Уржум, ул.Гоголя, д.91(МЖД, школа №2);

- котельная №7 г.Уржум, ул.Рокина, д.13(администрация, РОВД, д/сад);

- котельная №8 г.Уржум, ул.Елкина, д.91(поликлиника, школа №3…);

- котельная №10 г.Уржум, ул.Кирова, д.153(МЖД);

- котельная №11 г.Уржум, ул.Гоголя, д.57(гимназия);

- котельная №12 д.Поповка(Д/К);

- котельная №13 д.Поповка(ФАП, герантология);

- котельная №14 д.Андреевский(школа);

- котельная №15 д.Андреевский(Д/К,д/сад);

- котельная №17 г.Уржум, ул.Советская, д.3 (ЦРБ);

- котельная №18 с.Цепочкино(МКД, школа);

- котельная №20 с.Шурма(школа);

- котельная №21 с.Большой Рой(администрация);

- котельная №22 с.Большой Рой(школа);

- котельная №23 д.Берсениха(Д/К);

- котельная №24 с.Большой Рой(д/сад);

- котельная №26 д.Антонково(д/сад);

- котельная №27 с.Петровское(школа);

- котельная №28 г.Уржум, ул.Красная (школа), ЭТУС, Прокуратура, гостиница;

- котельная №29 г.Уржум, ул.Подгорная;

- котельная №30 с.Шевнино(школа);

- котельная №31 с.Шевнино(д/с);

- котельная №32 с.Большой Рой(Д/К);

- котельная №33 с.Буйское(школа);

- котельная №34 д.Богданово(ФАП);

- котельная №35 д.Богданово(администрация, д/сад);

- котельная №36 с.Лопьял(школа);

- котельная №37 с.Лопьял(Д/К);

- котельная №38 г.Уржум, ул.Кировский тракт(МЖД);

- котельная №39 г.Уржум, ул.Советская, д.5а;

- котельная №41 г.Уржум, ул.Советская, д.31(ЦДО);

- котельная №42 с.Русский Турек(школа);

- котельная №43 с.Русский Турек(д/сад);

- котельная №45 с.Русское Тимкино(Д/К,д/сад);

- котельная №46 г.Уржум, ул.Молодежная, д.19(МКД).
2. ОАО «Уржумский СВЗ»:
- котельная №1 г.Уржум от МКД(ул.Красная 1) до МКД(ул.Красная 2);
- котельная №2 с.Лазарево (д/сад, школа, Д/К, администрация);
- котельная №3 г.Уржум, ул.Кировский тракт, д.25.
3. ООО «Кировавтогаз»:

- котельная №1 с.Русский турек(ПНИ).

__________________

Северюхин А.Ю.
Приложение 3

	
	УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от 23.03.2026 № 215


Перечень документов для проверки теплопотребителей

1. Акт промывки систем теплопотребления и проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний)
2. Акт наладки режимов потребления тепловой энергии

3. Акт проверки запорной арматуры

4. Приказ о назначении ответственных за безопасную эксплуатаций ТЭУ

5. Удостоверение (протокол сдачи экзамена в РТН) о прохождении обучения и сдаче экзаменов ответственного за безопасную эксплуатацию ТЭУ

6. Эксплуатационные, производственные инструкции объектов теплоснабжения

7. Паспорт теплового пункта, проектная документация на здание (раздел теплоснабжение)

8. Выписка из штатного расписания (подтверждение наличия персонала, выполняющего функции аварийных служб) или копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание

9. Акт осмотра на предмет наличия несанкционированных врезок

10. Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки

11. Копия договора теплоснабжения

12. Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию

13. Акты периодической проверки узла учета тепловой энергии

14. Акт проверки КИП в тепловом пункте

15. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий

16. План подготовки к отопительному периоду, согласованный с теплоснабжающей организацией в мае 2026г.
17. Отчет (анализ) о выполнении плана подготовки к отопительному периоду.
Приложение 3.1
АКТ

ПРОМЫВКИ И ОПРЕССОВКИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В ЗДАНИИ

         Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

 Председатель- _____________________________________________________;

 Члены комиссии:

 ____________________________________________________________________

 Теплоснабжающая организация  –      ;

Составили настоящий Акт в том, что «__» _______ 2026г. была проведена промывка системы отопления здания __________________________ расположенного по адресу  ____________________________, с применением ____________________ (водопроводной водой до осветления). После проведения промывки система отопления заполнена водой и проведена опрессовка под давлением __ кг/кв.см. Падения давления в течении 10 минут не обнаружено.

 Вывод: система отопления ______________________________________________готова к отопительному сезону 2026-27г.

       Председатель комиссии:        ______________                         _____________________

          Члены комиссии:                 ______________                         _____________________

                                                        ______________                          _____________________

Приложение 3.2

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ НАЛАДКИ

г.Уржум


                                                                         «   »                  2026  г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя ________________________________
 Представитель (Теплоснабжающая организация)  
Составили настоящий акт в том, что в системе отопления ___________________________ расположенного по адресу ________________________________________________________
проведена наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов)

	
	теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

	
	внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок


Проведено регулирование системы. Проведена наладка распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием, в соответствии с рекомендациями теплоснабжающей организации. 

1. Система отопления:

Автоматические регуляторы

	
	не предусмотрены проектом 

	
	в наличии, наладка проведена


2. Система вентиляции:

Автоматические регуляторы

	
	не предусмотрены проектом 

	
	в наличии, наладка проведена


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Система теплопотребления

	
	гидравлически отрегулирована 

	
	не отрегулирована


	Потребитель
	
	

	___________________________
	________________

              (подпись)
	_________________

	
	
	

	Представитель Теплоснабжающая организация  
	
	

	
	________________

              (подпись)
	

	
	
	


Приложение 3.3

АКТ

Проверки (осмотра) запорной и регулирующей арматуры
г.Уржум                                                                                                        «__» ________ 2026г.

Составлен в присутствии представителей:

- теплоснабжающей организации  _________________________________________

- потребителя – _________________________________________________________

     Настоящим Актом зафиксировано следующее: «__» _________ 2026г. произведена проверка (осмотр) запорной, дренажной, регулирующей арматуры, сальниковых уплотнений и наличие тепловой изоляции, установленной на трубопроводах тепловых энергоустановок и тепловых сетях потребителя- ________________________________, расположенного по адресу _______________________________

	№п/п
	Наименование оборудования
	Выявлены повреждения (да/нет)
	Характер повреждений (при наличии)

	1
	Запорная арматура
	нет
	

	2
	Дренажная арматура
	нет
	

	3
	Воздухоспускная арматура
	нет
	

	4
	Сальниковые уплотнения
	нет
	

	5
	Тепловая изоляция
	нет
	

	6
	Пломбы
	нет
	


Примечания:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверка плотности закрытия запорной, дренажной, воздухоспускной, регулирующей арматуры и сальниковых уплотнений выполнено в соответствии с требованиями подпункта 11.5.3 пункта 11 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

Теплоснабжающая организация                                            Потребитель

___________________________                                    _______________________________                                               ___________________________                                    _______________________________                                                                 ___________________________                                    _______________________________
Приложение 3.4

АКТ

Осмотра объекта теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок

г.Уржум                                                                                                   «___»_________2026г.

          Составлен в присутствии представителей:

- теплоснабжающей организации _________________________________________

- потребителя – .________________________________________________________

- обслуживающей организации ____________________________________________

          Произведен визуальный осмотр сетей потребления тепловой энергии ______________, расположенного по адресу _________________ на предмет наличия непредусмотренных договором теплоснабжения врезок.

          Врезки в систему теплопотребления  не обнаружены/ обнаружены

         Место врезки __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         Примечание

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Представители:

Теплоснабжающей организации                                            ______________________

   потребителя – .                                                                      ______________________

обслуживающей организации                                                  ______________________
Приложение 3.5

Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026/2027 гг.
	
	 
	 

	(место составление акта)
	 
	(дата составления акта)


	Теплоснабжающая организация
	 


в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.:

	

	(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)


Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	N п/п
	Объект
	Адрес объекта

	
	 
	 

	
	 
	 


В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

	
	1)
	объект проверки технически готов к отопительному периоду;

	 
	2)
	объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;

	 
	3)
	объект проверки технически не готов к отопительному периоду.


Приложение к акту проверки готовности N ______ от ________ к отопительному периоду 2026/2027 гг.,

являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах

	Участники комиссии:
	 
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)
	 

	 
	 
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)
	 

	 
	 
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)
	 


С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	"__ "______________2026г. ___________________________
	_____________
	

	(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)


	N
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:
	Выявленные замечания (Да/Нет)
	Примечание
	Дата устранения замечаний

	1
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	 
	 
	 

	2
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	 
	 
	 

	3
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	 
	 
	 

	4
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	 
	 
	 

	5
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	 
	 
	 

	6
	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	 
	 
	 

	7
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки
	 
	 
	 

	8.1
	Наличие и работоспособность приборов учета
	 
	 
	 

	8.2
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	 
	 
	 

	9
	Работоспособность защиты систем теплопотребления
	 
	 
	 

	10
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки
	 
	 
	 

	11
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	 
	 
	 

	12
	Плотность оборудования тепловых пунктов
	 
	 
	 

	13
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	 
	 
	 

	14
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	 
	 
	 

	15
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий
	 
	 
	 

	16
	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта
	 
	 
	 


	Подписи сторон с расшифровками:

	Теплоснабжающая организация ___________
	 
	Потребитель ______________


Приложение 3.6

                                                               АКТ

           Проверки (осмотра) контрольно-измерительных приборов

г.Уржум                                                                                                        «__» _________ 2026г.

Составлен в присутствии представителей:

- теплоснабжающей организации _________________________________________

- потребителя – ________________________________________________________.

- обслуживающей организации ____________________________________________

     Настоящим Актом зафиксировано следующее: «__» августа 2025г. произведена проверка контрольно-измерительных приборов потребителя- __________________, расположенного по адресу ________________________________________________

	№
	Марка,тип
	Макс. Величина измерений
	Кол-во
	Дата поверки
	Заводской номер
	Наличие паспорта
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Заключение:  оборудование находится в работоспособном/ неработоспособном состоянии.

        Представитель потребителя берет на себя обязательства (ответственность) по эксплуатации вышеуказанного оборудования.
Примечания:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        Проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов выполнена в соответствии с требованиями  «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

Представители:

Теплоснабжающей организации                                            ______________________

потребителя – .                                                                      ______________________

обслуживающей организации                                                  ______________________
Приложение 3.7

АКТ

общего осмотра здания

«___» ___________ 2026г.
Наименование объекта ________________________________________________________

Адрес объекта _______________________________________________________________

Комиссия в составе:

______________________________________________________

                                                          Должность, Ф.И.О.

______________________________________________________

                                                          Должность, Ф.И.О.

______________________________________________________

                                                          Должность, Ф.И.О.

Произвела осмотр здания с целью оценки состояния утепления ограждающих конструкций, заполнений проемов наружных ограждающих конструкций и инженерных сетей.

При осмотре выявлено следующее:

1. Утепление оконных и балконных проемов ________________________________________


                                                                                                                      (выполнено/не выполнено/не требуется)

2. Замена разбитых стекол окон, стеклоблоков и балконных дверей

_________________________________


(выполнено/не выполнено/не требуется)

3. Ремонт и утепление чердачных перекрытий ____________________________________









(выполнено/не выполнено/не требуется)

4. Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях

_________________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

5. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон _________________________________

                                                                                                                                                        (выполнено/не выполнено/не требуется)

6. Заделка продухов в цоколях зданий  _____________________________________________

                                                                                                                 (выполнено/не выполнено/не требуется)

7. Ремонт и постановка пружин на входных дверях __________________________________

                                                                                                                                        (выполнено/не выполнено/не требуется)

8. Ремонт и укрепление входных дверей _________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)
9. План-график проведения подготовки к осенне-зимнему периоду_____________________

                                                                                                                                                           (выполнен/не выполнен)

В результате общего осмотра утепление здания к осенне-зимнему периоду признано 

_________________________.

(готовым/не готовым)
_______________________


________________

                       Должность, Ф.И.О.



Подпись

_______________________


________________

                       Должность, Ф.И.О.



Подпись

_______________________


________________

                       Должность, Ф.И.О.



Подпись

_____________
Северюхин А.Ю.
Приложение 4
	
	УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Уржумского муниципального района

от 23.03.2026 № 215


Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	
	
	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02
	
	

	1
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 ФЗ от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"  (подпункт 11.1 пункта 11 Правил 
	
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,85
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02
	
	

	1.1
	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения. Ст. 23.2 ФЗ о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 ФЗ о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
	Кбезопасн
	Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 1 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпа.спорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01
	
	

	1.1.1
	
	Акты промывки теплопотребляющей установки,)
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки
	0,31
	Кпромыв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.2
	
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепл.эн, актов об установке и пломбировании ограничительных устройств.п9.3.25 ПТЭ ТЭУ (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии 
	0,31
	Кгидр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.3
	
	Акт проверки запорной арматуры, наличия  неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими организациями

(п.п 11.5.3  Правил)
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	Карм
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4
	
	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 ПТЭ ТЭУраспорядительные док-нты  о назначении отв-х лиц за без-ю экспл-ю ТЭУ объектов

 
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	Котв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.5
	
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность, в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 ПТЭ ТЭУ
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, 
	0,31
	Киспыт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.6
	
	ОРД об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в соответствии с пунктом 2.8.2 ПТЭ 
(подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,01
	Кперечень
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.7
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 ПТЭ ТЭУ эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8
	
	Паспорта тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 ПТЭ ТЭУ, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения 

(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	Кпаспорт.тепл.пункт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.9
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала,  или договоры на ТО, энергосервисные контракты (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	Кшт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.10
	
	Акты проверки работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы ГВС пунктами 9.3.22, 9.4.18 ПТЭ ТЭУ (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	Крегул.темпер
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2
	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 ФЗ «о теплоснабжении»)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	Крежим
	Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5
	
	

	1.2.1
	
	Акты осмотра  на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок
	0,5
	Кврез
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2.2
	
	акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	Ктех.готов
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	Кзадолж
	Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95
	
	

	1.3.1
	
	Копии заключенных договоров теплоснабжения подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения 
	0,05
	Кдоговор
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.3.2
	
	Акт сверки расчетов (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение о порядке погашения задолженности
	0,95
	Ксвер
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, ст.19; п.4 ч.6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	Кучет
	Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5
	
	

	1.4.1
	
	Акты периодической проверки узла учета, п. 73 Правил коммерческого учета,  акты разграничения балансовой прин-ности (п. 11.5.14 Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета
	0,5
	Кпровер.уз.уч
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.4.2
	
	Акты проверки КИП в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов КИП (п11.5.15  Правил)
	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	Кпровер.кип
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	2
	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм ТЭ 


	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	Кжил.фонд
	Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3
	
	

	2.1
	
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания п 2.6.10 ПиН ТЭ жилфонда  (п 11.5.16 пункта  Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	Кконтур
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	2.2
	
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	Кдезинф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Р Ф от 17 мая 2002 г. N 317,  (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	Кгаз
	Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5
	
	

	3.1
	
	
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	0,5
	Кдым.вент
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	3.2
	
	
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	0,5
	Кдогов.тех.обсл
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период,об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 ПТЭ ТЭУ, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Справка,  федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, 


	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	Не заполняется

	5
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	Кплан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	


--------------------------------

<1> Зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2003 г., регистрационный N 4358.

<2> Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный N 61998. В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 Правила промышленной безопасности действуют до 1 января 2027 г.

<3> Зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2003 г., регистрационный N 5176.

	<4> Зарегистрировано Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296 (с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. N 24 (зарегистрировано Минюстом России 9 марта 2023 г., регистрационный N 72558). В соответствии с пунктом 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" действуют до 1 марта 2027 г.


                                                                                         ___________________________
                                                                                                    А.Ю. Северюхин

Приложение 5

	
	УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от 23.03.2026 № 215


 АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

_2026_/_2027_ гг.
	
	 
	"__" __________ 20__ г.

	(место составления акта)
	 
	(дата составления акта)


	Комиссия, образованная
	Постановлением администрации Уржумского муниципального района от                       №
	

	 
	
	 

	в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 
	,


в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики и ЖКХ от 13.11.2024г. № 2234, провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

	

	(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)


Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

	1.
	 
	;

	2.
	 
	;

	3.
	 
	;

	NN
	 
	.


В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	 

	2.
	 

	3.
	 

	NN
	 

	Приложение:
	1.
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	 
	на __ л. в 1 экз.

	 
	 
	 
	(объект оценки обеспечения готовности)
	 

	Председатель комиссии:
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)

	
	

	
	


	Члены комиссии:
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________

_______________________________


С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	"__" ___________ 20__ г.
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

	                                           
	


Приложение 6

	
	УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от 23.03.2026 № 215


ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

_2026_/_2027_ гг.
	Выдан
	 

	 
	(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)


В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

	1.
	 
	;

	2.
	 
	;

	3.
	 
	;

	NN
	 
	.


Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ N _________.

                           Председатель комиссии  _________________  ______________________

	                М.п.


	


________________
А.Ю. Северюхин

